{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Мероприятия НМУ","Выполнение НМУ"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":207}}

{"sheet":"Мероприятия НМУ","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"merged":[[7,0,7,2],[9,0,9,2],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[23,1,23,2],[23,4,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Челябинский филиал ПАО \"Уралкуз\""]
[]
[]
[]
["МЕРОПРИЯТИЯ"]
[null," по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период действия НМУ"]
["обязательные к исполнению всеми цехами "]
[]
["1, 2 режим НМУ"]
["Основные мероприятия"]
["1. Усиление контроля над точным соблюдением технологии;"]
["2. Усиление контроля над герметичностью газоходных систем и агрегатов;"]
["3. Обеспечение бесперебойной работы пылегазоочистных систем, не допускание снижения их производительности;"]
["4. Рассредоточение в работе оборудования, не участвующее в непрерывном технологическом процессе;"]
["5. Запрет продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, а также ремонтных работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;"]
["6. Запрет работы оборудования в форсированном режиме;"]
["7. Усиление контроля над техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, обеспечение бесперебойной работы всех пылегазоочистных систем и оборудования, не допускание снижения их производительности, а также отключения;"]
["8. Ограничение погрузочно-разгрузочные работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ; "]
["9. Интенсифицирование влажной уборки производственных помещений предприятия, где это допускается;"]
["Дополнительные мероприятия"]
["Цех","Дополнительные мероприятия при наступлении НМУ"]
["(участок, отделение)","1 степени опасности","2 степени опасности"]
["Кузнечно-прессовый цех (отделение отделки металла)","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, вывод из эксплуатации 2 станков"]
["Электросталеплавильный цех №3 (Производство ковки металла)","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, вывод из эксплуатации 2 печей и 1 станка"]
["Электросталеплавильный цех №3 (Электросталеплавильное производство)","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, вывод из эксплуатации 1 печи"]
["Электросталеплавильный цех №3 (Производство спец.сталей)","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов","Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, вывод из эксплуатации 1 станка"]

{"sheet":"Выполнение НМУ","index":1,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[6,3,6,4],[9,0,9,4],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,13,2],[12,3,12,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[42,0,42,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Челябинский филиал ПАО \"Уралкуз\""]
[]
[]
[{"$nulls":3}," Информация для размещения на сайте www.mechel.ru в разделе раскрытие информации, мероприятий выполняемых предприятием в период действия НМУ."]
[]
[]
["      1. Выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды действий НМУ Челябинским филиалом ПАО \"Уралкуз\" с 19-00 15.06.2020 до 19-59 30.06.2020."]
[]
[{"$nulls":4},"Форма отчета "]
["Период НМУ (время, дата)","Степень НМУ ","Выполнение мероприятий","Эффективность мероприятий, снижение "]
[{"$nulls":3},"тн/сут","%"]
[null,null,"Выполняются в полном объеме мероприятия согласно приказу   \"О регулировании выбросов вредных "]
[null,null,"веществ при неблагоприятных метерологических условиях (НМУ)\" в т.ч.:"]
[null,null,"основные мероприятия:"]
["с 19-00 час. 15.06.2020г. по 08-00 час. 17.06.2020г.",1,"1. Усилен контроль над точным соблюдением технологии;",0.07472235,15]
[null,null,"2. Усилен контроль над герметичностью газоходных систем и "]
["с 08-00 час. 17.06.2020г. по 13-00 час. 17.06.2020г.",1,"агрегатов;"]
[null,null,"3. Обеспечена бесперебойная работа пылегазоочистных систем, "]
["с 22-00 час. 17.06.2020г. по 13-00 час. 18.06.2020г.",1,"не допуская снижения их производительности;"]
[null,null,"4. Рассредоточено в работе оборудование, не участвующее в "]
["с 13-00 час. 18.06.2020г. по 19-00 час. 19.06.2020г.",1,"непрерывном технологическом процессе;"]
[null,null,"5. Запрещена продувка и чистка оборудования, газоходов,  "]
["с 19-00 час. 19.06.2020г. по 23-00 час. 20.06.2020г.",1,"емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, а также"]
[null,null,"ремонтных работ, связанные с повышенным выделением "]
["с 23-00 час. 22.06.2020г. по 19-00 час. 23.06.2020г.",1,"вредных веществ в атмосферу;"]
[null,null,"6. Запрещена работа оборудования в форсированном режиме;"]
[null,null,"7. Усилен контроль над техническим состоянием и"]
[null,null,"эксплуатацией всех газоочистных установок, обеспечена "]
[null,null,"бесперебойная работа всех пылегазоочистных систем и "]
[null,null,"оборудования, не допуская снижения их производительности, а "]
[null,null,"также отключения;"]
[null,null,"8. Ограничены погрузочно-разгрузочные работы, связанные со "]
[null,null,"значительными выделениями в атмосферу загрязняющих "]
[null,null,"веществ; "]
[null,null,"9. Интенсифицирована влажная уборка производственных "]
[null,null,"помещений предприятия, где это допускается;"]
[null,null,"дополнительные мероприятия:"]
[null,null,"вывод из эксплуатации от 16 до 23 единиц оборудования","не менее 0,07472235","не менее 15"]